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老校区教学楼玻璃更换询价单
一、项目说明及要求：此次维修为科技楼、实验楼与追梦楼连廊部分窗户中空玻璃碎裂更换。要求以上除体育馆外全部更换中空三玻钢化玻璃+镂艺。体育馆更换单层非钢化玻璃。
连廊玻璃位置有横梁遮挡需要使用机械在外侧安装，相关机械费用一并纳入报价。
二、报价（可附详单） 
	名称
	  规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	科技楼2层电教教室
	1720*1215mm
	1
	
	

	科技楼2层走廊东头
	890*475mm
	1
	
	

	科技楼3层3020室
	1720*1215mm
	1
	
	

	南北走廊3层
	1300*1150mm
	1
	
	

	南北走廊4层
	1520*1160mm
	1
	
	

	体育馆健美操室
（单层非钢化）
	1050*930mm
	1
	
	

	机械及其他
	
	
	
	

	合计
	


说明：收到此询价单自行勘察现场，合理报价。该询价单打印后，装文件袋密封后加盖报价单位公章提交询价方。
报价单位（盖章）：
联系人：
联系方式：

