[bookmark: _GoBack]附件：
老校区办公楼会议室涂料修缮询价单

一、项目说明及要求：办公楼三楼会议室墙面受潮气侵蚀，原有涂料层存在起鼓、起皮脱落等损坏问题。本次维修项目为铲除受损墙面涂层并重新粉刷涂料。
选用环保内墙专用涂料，具备防潮耐霉、附着力强特性，材料需符合室内装修环保标准。
二、报价（可附详单） 
	名称
	   规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	30㎡
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	



该报价为一口价包安装项目，报价单位应根据现场确认规格及实际情况，充分考虑所有未尽说明之费用，自报工期、质保期。因报价人查看现场不细致或考虑不周全等原因造成的费用，均由报价人承担，学校不再承担其他任何费用。
请将报价单加盖单位公章，于公示期结束当天下午5点之前，密封送至聊城一中高铁校区总务处。

报价单位（盖章）：
联系人：
联系方式：
